int ACWATERPUMP=13;

int sensor=8;

int val;

void setup() {

pinMode(13,OUTPUT);

pinMode(8,INPUT);

}

void loop() {

val=digitalRead(8);

if (val==LOW)

{

digitalWrite(13,LOW);

}

else

{

digitalWrite(13,HIGH);

}

delay(400);

}